# COMUNE DI San Candido

Costruzione di **16** alloggi e 16+9 posti auto a San Candido, via Pusterese 25, z.e. Innerfraus

### Unico lotto

#### GEMEINDE Innichen

Neubau von **16** Wohnungen und 16+9 Autoabstellplätzen in der Pustertalerstrasse 25, Ewz. Innerfraus

**Einziges Baulos**

## FASCICOLO VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

**HEFT ZUR QUALITÄTSBEWERTUNG**

|  |
| --- |
| **Voce di capitolato:**  **es. Rivestimento a cappotto con pannelli in lana di roccia. Fornitura e posa in opera di rivestimento a cappotto per la facciata** Vedi voci di capitolato che qui si intendono integralmente riportate:  02.09.03.03 g Leistungsbeschreibung:z.B. Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) mit Steinwolle. Liefern und Aufbringen eines WDVS für Außenwände Siehe Positionen des Leistungsverzeichnisses, welche hier als vollständig übertragen gelten:  02.09.03.03 g |

|  |
| --- |
| Requisiti essenziali vincolanti :  es.   * densità max. 155 Kg/m³; * conduttività termica 0,036 W/m K; * classe A1 di reazione al fuoco (DIN EN 13501-1); * Coefficiente resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ = 1 (UNI EN 12086) * resistenza a trazione nel senso dello spessore min. 5 kPa (Uni EN 1607);   Wesentliche bindende Eigenschaften  z. B.   * Dichte max. 155 kg/m³ * Wärmeleitfähigkeit 0,036W/mK * Brandklasse A1 (DIN EN 13501-1); * Wasserdampf Diffusionswiderstandszahl μ = 1 (UNI EN 12086) * Querzugfestigkeit min. 5kPa (Uni EN 1607); |

**PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA / VON DER FIRMA ANGEBOTENES PRODUKT**

|  |
| --- |
| * densità … 155 Kg/m³; * conduttività termica ……. W/m K; * classe ….. di reazione al fuoco (DIN EN 13501-1); * Coefficiente resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ = … (UNI EN 12086) * resistenza a trazione nel senso dello spessore …. kPa (Uni EN 1607);   **vedi scheda tecnica allegata**   * Dichte max. … kg/m³ * Wärmeleitfähigkeit …..W/mK * Brandklasse …. (DIN EN 13501-1); * Wasserdampf Diffusionswiderstandszahl μ = ….. (UNI EN 12086) * Querzugfestigkeit ……kPa (Uni EN 1607);   **siehe beigelegtes technisches Datenblatt** |

L’offerente / Der Bieter

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_